سيكل هاي اتوكلاو

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كلاس-نوع سيكل | Flash | 134بدون پوشش | 134باپوشش | 121بدون پوشش | 121با پوشش |
| كلاس B | تك وكيوم-خيس تحويل مي دهد-خشك كن ندارد | سه مرحله وكيوم دارد(آبگيري-بخار-تخليه)  استريليزاسيون  5/3 دقيقه  55-50دقيقه زمان  مي برد. | سه مرحله وكيوم دارد(آبگيري-بخار-تخليه)  استريليزاسيون  5/3 دقيقه  67-60دقيقه زمان مي برد. | 1.20-1.10 ساعت زمان مي برد.  فاز استريليزاسيون:  15 دقيقه | 1.32-1.27 ساعت زمان مي برد. |
| كلاس S | تك وكيوم |  |  |  |  |
| كلاس N | براي وسايلي است كه خلل و فرج ندارند و فقط نياز است كه سطوح استريل شود. | | | | |

* سيكل در 24 ليتري ها 5-4 دقيقه طولاني تر است.
* سه آيتم : دما – فشار – زمان در اتوكلاو كلاس B اعمال مي شود كه براي **تست درستي عملكرد** آن : **انديكاتور كلاس 6** مفيد است.